
ലോഹങ്ങള്‍ - ഭൌതിക ഗുണങ്ങള്‍ 
1. മാലിയബിലിറ്റി : ലോഹങ്ങളെ അടിച്ചു പരത്തി കനംകുറഞ്ഞ 
               ഷീറ്റുകള്‍ ആക്കാന്‍ സാധിക്കുന്ന സവിശേഷത.
· മാലിയബിലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയ ലോഹം – സ്വര്‍ണ്ണം 

2. ഡക്റ്റിലിറ്റി : ലോഹങ്ങളെ വലിച്ചു നീട്ടി നേര്‍ത്ത കമ്പികള്‍ 
             ആക്കാനുള്ള സവിശേഷത.
· ഡക്റ്റിലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയ ലോഹം – പ്ലാറ്റിനം
· ഡക്റ്റിലിറ്റി ഏറ്റവും കൂടിയ രണ്ടാമത്തെ ലോഹം 
        -  സ്വർണ്ണം 
· വൈറ്റ് ഗോൾഡ് ലിറ്റിൽ,സിൽവർ -  പ്ലാറ്റിനം

3. കാഠിന്യം : 
· കാഠിന്യം ഏറ്റവും കൂടിയ ലോഹം - ക്രോമിയം 
· മൃദു ലോഹങ്ങൾ - ലിഥിയം,സോഡിയം,പൊട്ടാസ്യം 
· കത്തി ഉപയോഗിച്ച് മുറിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ലോഹങ്ങള്‍ 
           - മൃദുലോഹങ്ങള്‍  
· വൈദ്യുത ബൾബ് ഫിലമെന്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ലോഹം    
· ടങ്ങ്സ്റ്റണ്‍ 

4. ലോഹദ്യുതി (Luster) : ലോഹങ്ങളെ മുറിക്കുമ്പോൾ പുതുതായി                
                   രൂപംകൊള്ളുന്ന പ്രതലം  
                   തിളക്കമാര്‍ന്നതായിരിക്കും ഈ   
                   സവിശേഷതയാണ് ലോഹദ്യുതി.
· വായുവിൽ തുറന്നിരുന്നാല്‍ ലോഹദ്യുതി വളരെപ്പെട്ടെന്ന് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ലോഹം - പൊട്ടാസ്യം 
· ലോഹദ്യുതി കാണിക്കുന്ന അലോഹം - അയഡിൻ

5. സോണോരിറ്റി : കട്ടിയുള്ള വസ്തു കൊണ്ട് ലോഹത്തിന് പ്രതലത്തിൽ 
               തട്ടുമ്പോൾ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കാനുള്ള 
               ലോഹങ്ങളുടെ കഴിവ്.
· ഇലത്താളം മണികൾ തുടങ്ങിയവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ലോഹത്തിന്‍റെ സവിശേഷത. 
· സോണോരിറ്റി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം - വെള്ളി  
6. താപചാലകത : താപം കടത്തിവിടാനുള്ള ലോഹത്തിന്‍റെ  
              സവിശേഷത.
· ലോഹങ്ങൾ താപചാലകങ്ങൾ ആണ്.
·  ഏറ്റവും മികച്ച താപചാലകം – വെള്ളി
7. വൈദ്യുത ചാലകത : ഒരു പദാർത്ഥത്തിന് അതിലൂടെ വൈദ്യുതി 
                  കടത്തിവിടാനുള്ള കഴിവ് വൈദ്യുത ചാലകത.
· എല്ലാ ലോഹങ്ങളും വൈദ്യുത ചാലകങ്ങൾ ആണ്.
· ഏറ്റവും മികച്ച വൈദ്യുത ചാലകം - വെള്ളി 
· വീടുകളിലെ വൈദ്യുത കമ്പികൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ലോഹം - കോപ്പർ 
· വൈദ്യുത തൂണുകളിലെ വൈദ്യുത കമ്പികൾ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഭാഗം - അലുമിനിയം 
· ഏറ്റവും മോശമായ വൈദ്യുത ചാലകം - ബിസ്മത്ത്
8. ഉയർന്ന സാന്ദ്രത : 
· സാന്ദ്രത ഏറ്റവും കൂടിയ ലോഹം - ഓസ്മിയം 
· സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ലോഹങ്ങള്‍ - ലിഥിയം,സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം
· ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ ലോഹം – ലിഥിയം
9. ഉയർന്ന ദ്രവണാങ്കം :  ഖരം ദ്രാവകം ആയി മാറുന്ന താപനില ആണ് 
                  ദ്രവണാങ്കം.
· ദ്രവണാങ്കം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ലോഹം 
           - ടങ്ങ്സ്റ്റണ്‍ - 3410°c [3414°c(scert)]
       ഇരുമ്പ് – 1538°c
·  ദ്രവണാങ്കം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ലോഹം 
          - മെർക്കുറി ( -39°c) 
· ദ്രവണാങ്കം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള മൂലകം 
            - കാർബണ്‍  
· സാധാരണ അന്തരീക്ഷ ഊഷ്മാവിൽ ദ്രാവകാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ലോഹങ്ങൾ  - മെർക്കുറി,ഗാലിയം,സിസിയെം  
· ദ്രാവകാവസ്ഥയിലുള്ള അലോഹം 
          - ബ്രോമിന്‍ 
ലോഹങ്ങള്‍ - രാസപ്രവര്‍ത്തനം 
· വായുവുംമായുള്ള പ്രവർത്തനം :
· ലിഥിയം വായുവുമായും ജലവുമായും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ മെഴുകിൽ പൊതിഞ്ഞു സൂക്ഷിക്കുന്നു.
· സോഡിയവും പൊട്ടാസ്യവും വായുവുമായും ജലവുംമായും പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ മണ്ണെണ്ണയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നു.
·  ഇരുമ്പ് ഈർപ്പത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഓക്സിജനുമായി ചേർന്ന് തുരുമ്പിക്കുന്നു.
· തുരുമ്പ് രാസപരമായി ഹൈഡ്രേറ്റഡ് അയേൺ ഓക്സൈഡ്.
· ചെമ്പ് അന്തരീക്ഷത്തിലെ കാർബൺ ഡയോക്സൈഡും ആയി പ്രവർത്തിച്ച ക്ലാവ് ഉണ്ടാവുന്നു. ക്ലാവ് രാസപരമായി ബേസിക് കോപ്പർ കാർബണേറ്റ്.
· വെള്ളിയാഭരണങ്ങൾ കറുക്കുന്നത് സൾഫൈഡ് അംശം ഉള്ളതുകൊണ്ട്.
· ജലവുമായുള്ള പ്രവർത്തനം : 
· സോഡിയം - തീവ്രമായ രാസപ്രവർത്തനം 
· പൊട്ടാസ്യം ജലവുമായി ഏറ്റവും തീവ്രമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലോഹം.
· ഇരുമ്പ് - വേഗം കുറഞ്ഞ രാസപ്രവർത്തനം 
· ആസിഡുമായുള്ള പ്രവർത്തനം:
· ആസിഡുകൾ ലോഹങ്ങളുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ സ്വതന്ത്രമാക്കപ്പെടുന്ന വാതകം - ഹൈഡ്രജൻ 
· അലുമിനിയം പാത്രത്തിൽ മോര് സൂക്ഷിക്കാറില്ല 
             – കാരണം ഹൈഡ്രജന്‍  
· വിനാഗിരിയിൽ ഇട്ടുവച്ച ഇരുമ്പാണി സ്വതന്ത്രമാക്കുന്ന വാതകം -  ഹൈഡ്രജൻ 
· എല്ലാ ലോഹങ്ങളും ഇലക്ട്രോ പോസിറ്റീവ് ആണ് (ഇലക്ട്രോൺ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നു)
· ലോഹങ്ങളുടെ അയോണീകരണ ഊർജ്ജം കുറവാണ് 
· നേർപ്പിച്ച HCL ആസിഡ് സിങ്ക് എന്ന മൂലകവുമായി പ്രവർത്തിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം - ഹൈഡ്രജൻ
ലോഹസങ്കരങ്ങൾ 
· രണ്ടു അതിലധികമോ ലോഹങ്ങളുടെ ഏകാത്മ ഖരലായനികൾ ആണ് ലോഹസങ്കരങ്ങൾ.
·  ബ്രാസ് (പിച്ചള) - കോപ്പർ, സിങ്ക് 
·  ബ്രോൺസ് (ഓട്) - കോപ്പർ,ടിൻ 
·  നിക്രോം  - നിക്കൽ, ക്രോമിയം,അയൺ 
·  അൽനിക്കോ  - ഇരുമ്പ്,അലുമിനിയം,നിക്കൽ,കൊബാൾട്ട് 

· ധാതുക്കൾ :  ഭൂവൽക്കത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹാംശം അടങ്ങിയ പ്രകൃതിജന്യ വസ്തുക്കളിൽ നിന്ന് രാസപ്രക്രിയ വഴിയാണ് ലോഹങ്ങൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് . ഇത്തരം പ്രകൃതിജന്യ വസ്തുക്കളാണ് ധാതുക്കൾ.
· ഭൂവൽക്കത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹ സംയുക്തങ്ങളെ പൊതുവേ വിളിക്കുന്നത് - ധാതുക്കൾ
· സ്വതന്ത്ര രൂപത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു ലോഹമാണ് - സ്വർണ്ണം 
· ഭൂവൽക്കത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണപ്പെടുന്ന ലോഹം 
               - അലുമിനിയം 
· രക്തത്തിന് ചുവപ്പ് നിറം നൽകുന്ന ഹീമോഗ്ലോബിനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം - ഇരുമ്പ് 
· എല്ലുകളുടെയും പല്ലുകളുടെയും വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ലോഹം - കാൽസ്യം 
· കോശങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ ലവണങ്ങൾ 
        - സോഡിയം,പൊട്ടാസ്യം
· അലുമിനിയം,സിങ്ക്,മഗ്നീഷ്യം,അയേൺ മുതലായ ലോഹങ്ങൾ ആസിഡുമായി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന വാതകം 
            - ഹൈഡ്രജൻ 
· ലോഹ നാശനം : ചില ലോഹങ്ങൾ അന്തരീക്ഷവായുവിലെ വിവിധ ഘടകങ്ങളുമായി രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട് പുതിയ പദാർത്ഥങ്ങൾ ആയി മാറുന്നു.ഈ പ്രക്രിയയാണ് ലോഹ നാശനം.
                       ലോഹ നിർമ്മാണം 
· ഭൂവൽക്കത്തിൽ ക്രിയാശീലം കൂടിയ ലോഹങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് 
            - സംയുക്താവസ്ഥയിൽ
· ഭൂവൽക്കത്തിൽ ക്രിയാശീലം കുറഞ്ഞ ലോഹങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് 
            - സ്വതന്ത്രാവസ്ഥയിൽ 
· ക്രിയാശീലം കുറഞ്ഞ ലോഹങ്ങൾ ഉദാഹരണം പ്ലാറ്റിനം സ്വർണം 
· ലോഹം വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ധാധുക്കൾക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ട പ്രത്യേകതകൾ :
· സുലഭം ആയിരിക്കണം 
· എളുപ്പത്തിലും ചെലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിലും ലോഹം വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് ആവണം 
· ലോഹത്തിന്റെ അംശം കൂടിയിരിക്കണം 
· ഒരു ധാതുവിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിലും വേ വേഗത്തിലും ചിലവ് കുറഞ്ഞ രീതിയിലും ലോഹം വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയുന്നുവെങ്കിൽ അതിനെ ആ ലോകത്തിന്റെ അയിര് എന്ന് വിളിക്കാം.
· എല്ലാ അയിരുകളും ധാതുക്കളാണ് 
· എല്ലാ ധാതുക്കളും അയിരുകൾ അല്ല 
· അലൂമിനിയത്തിന് ധാതുക്കളിൽ അയിരിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഉള്ളത് - ബോക്സൈറ്റ് 
· ശുദ്ധ ലോഹം വേർതിരിക്കുന്നത് വരെയുള്ള മുഴുവൻ പ്രക്രിയകളും ചേർന്നത് ലോഹ നിഷ്കർഷണം 
· ലോഹ നിഷ്കർഷണത്തിന്റെ 3 ഘട്ടങ്ങൾ :
· അയിരുകളുടെ സാന്ദ്രണം 
· സാന്ദ്രീകരിച്ച അയിരിൽ നിന്ന് ലോഹത്തെ വേർതിരിക്കൽ 
· ലോഹ ശുദ്ധീകരണം 
· ഭൂവൽക്കത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അയിരിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അപദ്രവ്യങ്ങൾ - ഗ്യാങ്
· അയിരിൽ നിന്ന് ഗ്യാങ് നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രക്രിയ 
            - അയിരിൻ്റെ സാന്ദ്രണം
ലോഹങ്ങളും അയിരുകളും 
· ഇരുമ്പ്  -        ഹേമറ്റൈറ്റ് 
                മാഗ്നെറ്റൈറ്റ്‌ 
               അയൺ പൈറേറ്റിസ്(വിഡ്ഢികളുടെ സ്വര്‍ണ്ണം)
                സിഡറൈറ്റ് 
                ലിമോൈണറ്റ് 

· അലുമിനിയം    -    ബോക്സൈറ്റ് 
· സിങ്ക്          -  കലാമിൻ 
                സിങ്ക് ബ്ലെൻഡ് 
                സ്പാലറൈറ്റ് 
· യുറേനിയം     -  പിച്ച് ബ്ലെൻഡ് 
               കാർണോറ്റൈറ്റ്‌  
· മെര്‍ക്കുറി      -  സിന്നബാര്‍ 
· ചെമ്പ്         - കോപ്പര്‍ പൈറെറ്റിസ്   
  കുപ്റൈറ്റ്
  മാലക്കൈറ്റ് 
· മഗ്നീഷ്യം       - മാഗ്നസൈറ്റ് 
               ഡോളമൈറ്റ് 
· ലെഡ്         - ഗലീന 
               ലിതാര്‍ജ് 
· തോറിയം      - മോണോസൈറ്റ് 
· ടിന്‍          - കാസിറ്ററൈറ്റ് 
· ടൈറ്റാനിയം     - ഇല്‍മ ൈണറ്റ് 
               റൂൈടല്‍ 
· കാത്സ്യം       - ജിപ്സം 
	ഫ്ലൂര്‍സ്പാര്‍ 
· ആന്‍റ്റിമണി    - സ്റ്റിബ്നൈറ്റ് 
· ലിഥിയം       - പെറ്റാലൈറ്റ് 
ലെപിഡോലൈറ്റ് 
· പൊട്ടാസ്യം      - കാര്‍മലൈറ്റ് 
· ബേരിയം       - ബറൈറ്റ് 
· പ്ലാറ്റിനം        - സ്പെറിലൈറ്റ് 
· സില്‍വര്‍        - അര്‍ജന്‍റെറ്റ് 
· വനേഡിയം  - പെട്രോനൈറ്റ് 
· ടങ്ങ്സ്റ്റണ്‍    - വുള്‍ഫ്രൈറ്റ് 
· ക്രോമിയം   - ക്രോമൈറ്റ് 
· നിക്കല്‍     - പെന്‍റ്റാലാന്‍ഡൈറ്റ്   
· സ്വര്‍ണ്ണം    - ബിസ്മത്ത് ഓറൈറ്റ് 
ലോഹ നിര്‍മ്മാണം :
ഒരു അയിരില്‍ നിന്ന് ശുദ്ധലോഹം വേര്‍തിരിക്കുന്നത് വരെയുള്ള മുഴുവന്‍ പ്രക്രിയകളും ചേര്‍ന്നതാണ് – ലോഹനിഷ്കര്‍ഷണം/മെറ്റലര്‍ജ്ജി 
3 ഘട്ടങ്ങള്‍ : 
1. ആയിരുകളുടെ സാന്ദ്രണം (concentration of ores) 
2. സാന്ദ്രീകരിച്ച അയിരില്‍ നിന്നും ലോഹത്തെ വേര്‍തിരിക്കല്‍ (extraction)
3. ലോഹ ശുദ്ധീകരണം (refining of metals)
I .ആയിരുകളുടെ സാന്ദ്രണം :
   1. ജലപ്രവാഹത്തില്‍ കഴുകിയെടുക്കല്‍ (levigation or hydraulic washing ) : 
        അപദ്രവ്യം സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞതും അയിര് സാന്ദ്രത കൂടിയതും ആകുമ്പോള്‍ ഭാരം കുറഞ്ഞ അപദ്രവ്യങ്ങളെ ജലപ്രവാഹത്തില്‍ കൂടി കഴുകി മാറ്റുന്നു.
   ഉദാ : ഓക്സൈഡ് ആയിരുകളുടെ സാന്ദ്രണം, 
        സ്വര്‍ണ്ണത്തിന്റെ ആയിരുകളുടെ സാന്ദ്രണം 
2. പ്ലവന പ്രക്രിയ (froth flotation) : അപദ്രവ്യം സാന്ദ്രത കൂടിയതും അയിര് സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞതും ആകുമ്പോള്‍ . പ്രധാനമായും സള്‍ഫൈഡ് ആയിരുകളെയാണ് ഈ മാര്‍ഗ്ഗം ഉപയോഗിച്ച് സാന്ദ്രണം ചെയ്യുന്നത്.
3. കാന്തിക വിഭജനം(magnetic separation) : ആയിരിനൊ അപദ്രവ്യത്തിനോ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിന് കാന്തിക സ്വഭാവമുണ്ടെങ്കില്‍ ഈ മാര്‍ഗ്ഗം ഉപയോഗിച്ച് സാന്ദ്രണം ഉപയോഗിക്കുന്നു .
    ഉദാ : മാഗ്നറ്റൈറ്റ്‌ (ഇരുമ്പിന്‍റെ അയിര്)
         ടിന്‍സ്റ്റോണ്‍ (ടിന്നിന്‍റെ അയിര്) SnO2 (കാന്തിക അപദ്രവ്യമായ അയണ്‍ ടങ്ങ്സ്റ്റേറ്റിനെ നീക്കം ചെയ്യുന്നു)
4. ലീചിംങ്ങ് : അനുയോജ്യമായ ലായനിയില്‍ അയിര് ചേര്‍ക്കുമ്പോള്‍ അത് രാസപ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ ഏര്‍പ്പെട്ട് ലയിക്കുന്നു. ലയിക്കാത്ത അപദ്രവ്യങ്ങളെ അരിച്ചു മാറ്റുന്നു. അരിച്ചു കിട്ടിയ ലായനിയില്‍ നിന്ന് രാസപ്രക്രിയയിലൂടെ ശുദ്ധമായ അയിര് വേര്‍തിരിക്കുന്നു.
             Eg: ബോക്സൈറ്റ് 
അയിര്       സാന്ദ്രണരീതി 
ടിന്‍സ്റ്റോണ്‍    കാന്തിക വിഭജനം 
ബോക്സൈറ്റ്   ലീചിംഗ് 
സിങ്ക് ബ്ലെന്ഡ്  പ്ലവനപ്രക്രിയ 
II. സാന്ദ്രീകരിച്ച അയിരില്‍ നിന്ന് ലോഹത്തെ വേര്‍തിരിക്കല്‍ :
A.സാന്ദ്രീകരിച്ച അയിരിനെ ഓക്സൈഡ് ആക്കല്‍ :
1. കാല്‍സിനേഷന്‍ : വായുവിന്‍റെ അസാനിധ്യത്തില്‍ ആയിരിനെ അതിന്‍റെ ദ്രവണാങ്കത്തെക്കാള്‍ കുറഞ്ഞ താപനിലയില്‍ ചൂടാക്കുന്ന പ്രക്രിയ 
                 ലോഹകാര്‍ബേണറ്റുകളും ഹൈഡ്രോക്സൈഡുകളും വിഘടിച്ചു ഓക്സൈഡ് ആയി മാറുന്ന പ്രക്രിയ .
       CaCO3 CaO + CO2                         Ca(OH)2  CaO + H2O
 2. റോസ്റ്റിംഗ് : വായുവിന്‍റെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ അയിരിനെ അതിന്‍റെ ദ്രവണാങ്കത്തെക്കാള്‍ കുറഞ്ഞ താപനിലയില്‍ ചൂടാക്കുന്ന പ്രക്രിയ.
സാന്ദ്രീകരിച്ച അയിരുകളെ റോസ്റ്റിങ്ങിനു വിധേയമാക്കുമ്പോള്‍ അവയിലെ ജലാംശം ബാഷ്പമായി പുറത്തു പോകുന്നു.
സള്‍ഫൈഡ് അയിരുകള്‍ ഓക്സിജനുമായി ചേര്‍ന്ന് ഒക്സൈഡുകള്‍ ആയി മാറുന്നു .
         CuS  Cu2O + SO2 
B. ഓക്സൈഡാക്കിയ അയിരിന്‍റെ നിരോക്സീകരണം : 
ഓക്സൈഡ് ആക്കിയ അയിരില്‍ നിന്ന് ലോഹം നിര്‍മ്മിക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനം – നിരോക്സീകരണം 

ലോഹങ്ങളുടെ ക്രിയാശീലതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ലോഹനിര്‍മ്മാണവേളയില്‍ നിരോക്സീകാരി ആയി ഉപയോഗിക്കുന്നത് 
             – വൈദ്യുതി, കാര്‍ബണ്‍, CO 
ക്രിയാശീലം കൂടിയ സോഡിയം,പൊട്ടാസ്യം,കാത്സ്യം പോലുള്ള ലോഹങ്ങളെ അവയുടെ അയിരുകളില്‍ നിന്ന് വേര്‍തിരിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന നിരോക്സീകാരി – വൈദ്യുതി 
III. ലോഹ ശുദ്ധീകരണം : 
നിരോക്സീകരണം വഴി ലഭിക്കുന്ന ലോഹത്തില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന അപദ്രവ്യങ്ങളായ ലോഹങ്ങളും ലോഹ ഓക്സൈഡുകളും അലോഹങ്ങളും നീക്കം ചെയ്ത് ശുദ്ധമായ ലോഹം നിര്‍മ്മിക്കുന്ന പ്രക്രിയ 
1. ഉരുക്കി വേര്‍തിരിക്കല്‍ (liquation) : കുറഞ്ഞ ദ്രവണാങ്കമുള്ള ടിന്‍,ലെഡ് എന്നീ ലോഹങ്ങളില്‍ അപദ്രവ്യമായി അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഉയര്‍ന്ന ദ്രവണാങ്കമുള്ള മറ്റു ലോഹങ്ങള്‍ ,ലോഹ ഓക്സൈടുകള്‍ തുടങ്ങിയവ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി ഇത്തരം ലോഹങ്ങള്‍ ഫര്‍ണസിന്‍റെ ചരിഞ്ഞ പ്രതലത്തില്‍ വച്ച് ചൂടാക്കുമ്പോള്‍ ശുദ്ധലോഹം അപദ്രവ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് വേര്‍തിരിഞ്ഞു ഉരുകി താഴേക്ക് വീഴുന്നു .
2. സ്വേദനം (distillation) : 
കുറഞ്ഞ തിളനിലയുള്ള ലോഹങ്ങളായ സിങ്ക്,കാഡ്മിയം,മെര്‍ക്കുറി എന്നിവ ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി.

അപദ്രവ്യമടങ്ങിയ ലോഹം ഒരു റിട്ടോര്‍ട്ടില്‍ വച്ച് ചൂടാക്കുമ്പോള്‍ ശുദ്ധലോഹം ലഭിക്കുന്ന രീതി.
3. വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ ശുദ്ധീകരണം (electrolytic refining) : 
വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ ശുദ്ധീകരണത്തില്‍ നെഗറ്റീവ് ഇലെക്ട്രോഡായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് – ശുദ്ധ ലോഹം 
വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ ശുദ്ധീകരണത്തില്‍ പോസിറ്റീവ് ഇലെക്ട്രോഡായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് – അപദ്രവ്യമാടങ്ങിയ ലോഹം 
വൈദ്യുത വിശ്ലേഷണ ശുദ്ധീകരണത്തില്‍ പോസിറ്റീവ് ഇലെക്ട്രോലൈറ്റായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് – ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ട ലോഹത്തിന്റെ ലവണലായനി 
കോപ്പറിനെ ശുദ്ധീകരിക്കാന്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന മാര്‍ഗ്ഗം 
               – വൈദ്യുതവിശ്ലേഷണം 
                           കോപ്പറിന്‍റെ ശുദ്ധീകരണം 
ആനോഡ്   - ശുദ്ധീകരിക്കേണ്ട കോപ്പര്‍
[bookmark: _Hlk156081152]കാഥോഡ്   - ശുദ്ധ കോപ്പര്‍ 
ഇലെക്ട്രോലൈറ്റ് – H2SO4 ചേര്‍ത്ത കോപ്പര്‍ സള്‍ഫേറ്റ് ലായനി 
ആനോഡില്‍ നടക്കുന്ന രാസപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‍റെ സമവാക്യം 
[bookmark: _Hlk156081497]                  - Cu  Cu2+ + 2e-
  കാഥോഡില്‍ നടക്കുന്ന രാസപ്രവര്‍ത്തനത്തിന്‍റെ സമവാക്യം 
               - Cu2+ + 2e-  Cu

 


 



 
                    
